오수정화장치의 필요성 및 추천제품

■ 그리스트랩이란?

급식실 내부에 설치되어 요리나 설거지 등을 하고 난 후 허드렛물이 흘러내려가는 유출구 뒤에 접속한 것으로, 오수 안에 녹은 지방류가 하수관 내벽에 부착되어 막히는 것을 막기 위해 설치한 시설입니다.

■ 그리스트랩의 문제점

하수관이 막히지 않기 위해 설치한 그리스트랩이 제 기능을 하지 못하거나, 유기물에 의한 악취 발생과 바이러스 증식 등으로 급식실 종사자의 건강과 주변 환경을 오염시키는 원인으로 대두되고 있습니다.

오수정화장치(오수처리용산기장치) 설치로

청결한 급식실 위생관리 및 종사자 건강 등 근로 여건 개선

■ 오수정화장치(오수처리용산기장치) 효과

오수정화장치는 주 오염원인 부패한 유지 성분과 유기물을 제거하고, 하수관을 청결하게 하는 전해수가 공급되어 그리스트랩 내 정화와 하수 배관의 청관 작업을 도와주는 장치입니다.

◯ 그리스트랩 내 유지 성분 제거

◯ 그리스트랩 내 부유하는 유기물질 제거

◯ 그리스트랩 내 전해수 공급으로 배수 관로 세척

수처리 전문기업 “주식회사 연”

모델명	물품번호(S2B)	처리용량	최대소비전력	공급가 (VAT포함)
VC-1000	202312117716862	1000식 이하	150W	12,210,000원
VS-1500	202312117717057	1500식 이하	180W	14,850,000원

*설치비 별도