오수처리용 산기장치_퓨리시스 구축 제안서

작성일:2024년 2월28일 목요일

작성자:(주)넥소 영업부 이사 고경덕

제안 배경

요리나 설거지 등을 하고 난 후 허드렛물이 흘러 내려가는 유출구 뒤에 접속한 것으로,

배수 안에 녹은 지방류가 배수관 내벽에 부착되어 막히는 것을 막기 위한 장치 즉 “그리스트랩”의 필요성 점증

제안 목적

유수(기름과 물) 분리장치가 아닌 정화조가 되어 버린 그리스트랩

단순히 기름을 분리하고 물과 섞는 게 모든 문제의 해결일까요?

기름 분해는 물론이고 하부 슬러지까지 제거하는 신기술을  적용하여

그리스트랩 내부 청소 고민까지 해결하는 솔루션을 통해서 학교 급식실 환경 개선을 목적으로 함

제안 상세

상품목록 및 구매 방법 : 학교장터(S2B)에서 식별번호 선택으로 솔루션 패키지 구매 및 설치

(부가세포함)

모델명	사양	Size	물품목록번호	용도	가격
VC-1000	사용 전압 AC 220V,DC 12V 산기력 80L/min 50W	450*600*300mm	47109964-25222168	1000식 미만 그리스트랩 정화	9,980,000원
VC-1000(설치비,공사비 포함)					12,210,000원
VC-1500(설치비,공사비 포함)	사용 전압 AC 220V,DC 12V 산기력 80L/min 65W		47109964-25222169	1500식 미만 그리스트랩 정화	14,850,000원

제품특징

오존(O3)불검출

악취 제거(DO 용존 산소 증가)

청소 횟수 감소(슬러지 침전 방지)

특허 등록(환경부,중기부 연구개발) 제품 : 탄소나노튜브(CNT) 특허 기술

경기도 실증화 사업으로 검증된 제품

스마트폰,태블릿,PC로 제어

실시간 원격 모니터링(가동정보 확인)으로 신속한 고객 응대

제품 기능

시인성 높은 LED 디스플레이

시스템 작동 4버튼으로 해결!!

디지털 타이머 내장

App을 이용한 동작 제어

App을 이용한 스케쥴 입력

기대 효과

살균, 악취제거, 단백질 제거, 폐유 분해 효과가 탁월하며, 동시에 오존(O3)이 전혀 발생하지 않는 그리스트랩 구축,운영

학교 급식 조리실 환경 개선, 영양교사,영양사,조리사,조리원 업무 환경 개선

문의처

㈜넥소

대표전화 032) 569-5771

대표 이메일 nexokorea@gmail.com

홈페이지 www.nexokorea.com

㈜넥소 영업대표  이사 고경덕  010-8559-4223