cc
그리스트랩 오수정화(오수처리용산기)장치 관련 안내
cccc							cc

정의

Ⅰ

□ 오수정화장치(오수처리용산기장치): 그리스트랩 오수에 산소를 주입하여 청소(기름 제거)를 용이하게 해주는 장치

구조 및 작동 원리

Ⅱ

그리스트랩	오수정화장치
그리스트랩 구조	오수정화장치 제어 박스 (조리실 내, 외부 지정장소 설치)	오수정화 산기장치 (그리스트랩 수중 내 설치)

□ 그리스트랩 및 오수정화장치 구조

□ 그리스트랩 오수정화장치 작동 원리

- 유입구로 폐수 유입

- 1조(거름망): 음식물찌꺼기 분리

- 2~3조(기름 분리층, 트랩): 산소 투입, 거품제거 → 분해, 살균

- 배출구에서 분해 및 살균된 처리수 배출

장점

Ⅲ

❍ 폐유지(지방) 산화처리로 원천 분해: 배출수 수질 개선

❍ 편리성: 청소 용이(근골격계 및 산업재해 예방), 하수관 폐색 방지

❍ 살균 효과 및 악취 제거

❍ 환경개선(저탄소 실천)