인터랙티브화이트보드 표준 규격서

[아이에스시스템(주)]

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 강의 또는 회의 등에 사용되는 인터랙티브화이트보드의 성능, 품질, 시험방법 및 검사에 대하여 규정한다.

1.2 분류

가. 평판형

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격명	용도	인도조건
44111911	인터랙티브화이트보드	24637318	IEG75A 75형 UHD LED 적외선방식 손터치 안드로이드 미러링 TV	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	24656264	IEG86A 86형 UHD LED 적외선방식 손터치 안드로이드 미러링 TV	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	24656263	IEG86AC 86형 UHD LED 적외선방식 손터치 안드로이드 미러링 TV 내장컴퓨터	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	24656261	IEG98A 98형 UHD LED 적외선방식 손터치 안드로이드 미러링 TV	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25255048	ISM 86A 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25255049	ISM 8601 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV 무선마이크	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25255050	ISM 86AC 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV 내장컴퓨터	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25454937	IS-86A 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25454938	IS-8601 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV 무선마이크	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25454939	IS-86AC 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV 내장컴퓨터	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25460963	ISS-86A 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 무선마이크	컴퓨터칠판	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25460964	ISS-86AC 86형 UHD LED IR센서 손터치 안드로이드 미러링 TV 내장컴퓨터 무선마이크	컴퓨터칠판	현장설치도

나. 전자교탁형

물품분류번호	세부품명	물품식별번호	규격명	용도	인도조건
44111911	인터랙티브화이트보드	25134967	i-Desk22 L1 / 54.7cm / 입식 / 전자펜 / 전자교탁형 / 컨트롤러	강의용	현장설치도
44111911	인터랙티브화이트보드	25134968	i-Desk22 L2 / 54.7cm / 입식 / 전자펜 / 전자교탁형 / 컨트롤러 / 무선마이크	강의용	현장설치도

2. 인용표준

다음에 인용 표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용하며, 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판을 적용한다.

1) KS C IEC 62087-1 오디오, 비디오 및 관련 기기 - 전력 소비량의 결정(측정 방법) -제1부: 일반사항

2) KS C IEC 62301 가정용 전기 기기의 대기 전력 측정 방법

3) KC C IEC 62368-1, 오디오/비디오, 정보통신기술기기 – 제1부:안전요구사항

4) KS C 9832, 멀티미디어 기기 전자파 장해 시험방법

5) KS C 9835, 멀티미디어 기기 전자파 내성 시험방법

6) KS Q 1003, 랜덤 샘플링 방법

7) 인터랙티브화이트보드 단체표준 SPS C–KIDC-001-7444

3. 필요조건

3.1 재료

본 제품의 재료 중 주요 부품인 케이스 및 전기기판 등은 아래의 표와 같거나 동등 이상인 것이 필요하다.

1) 재료는 6.2 발주제원에 따른다.

2) 특별히 규정하지 않은 부자재는 도금 또는 도장된 제품 사용을 원칙으로 하되

플라스틱, 알루미늄, 스테인리스 재질 등은 예외로 할 수 있다.

3) 터치센서는 옵티컬 이미지 센싱방식, IR 센서방식, 정전용량방식, 압력센서방식      전자유도 방식 등이 적용된 제품으로 빠르고 부드러운 판서가 가능해야만 한다.

4) 모든 재료는 기구적으로 견고하여야 하며 인체에 무해하여야 한다.

5) 제품 종류별 소요자재와 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령(국가기술표준원 고시)에 따른 규격(모델)별 안전인증등(안전인증, 안전확인신고, 공급자적합성확인) 및 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원 고시)에 따른 규격(모델)별 방송통신기자재등의 적합성평가(적합인증, 적합등록, 잠정인증) 여부는 법령에 따라 각 제품에 표기한다.

가. 평판형

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지	인증서	인증번호EG
	부분품	규격	소요량
IEG75A / 24637318 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	한국	프로그램등록증	C-2022-017919
	LCD셀	75형 LED	1	LGD	LC750EG(Q)Y	중국	안전확인신고 증명서 및 방송통신기자재등의 적합등록필증	안전확인신고 증명서 ZD10023-21001 방송통신기자재등의 적합등록필증 R-R-ils-ISS75
	Touch Sensor	IR 75형	1	Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.	LDZN-75	중국
	A/D보드	75UHD	1	GuangZhou Dazzle View Intelligent Technology Co., Ltd	DZ-B-8386	중국
	Power보드	SMPS	1	AOYUAN Electronics Technology Co., LTD	AY460D-5SF	중국
	미러링	1:9	1	EShare Technology Co., Ltd	EShare	중국
	하우징	75형	1	Huizhou Changke Hardware Products Co., Ltd	제작사양	중국
	강화유리	AG 4mm	1	Dongguan Yuhe Glass Trading Co., Ltd	75인치	중국
	USB 무선랜카드	무선동글이	1	Shenzhen Four Seas Jialan Electronic Technology Co.,Ltd	CF-811AC	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-fSj-CF-811AC
	USB케이블	1M 이상	1	기타부재료
	Power케이블	1M 이상	1
	HDMI케이블	1M 이상	1
	메뉴얼	전자메뉴얼	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지	인증서	인증번호
	부분품	규격	소요량
IEG86A / 24656264 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	한국	프로그램등록증	C-2022-017919
	LCD패널	86형 LED	1	LGD	LC860EQY	중국	안전확인신고 증명서 및 방송통신기자재등의 적합등록필증	안전확인신고 증명서 ZD10023-21002 방송통신기자재등의 적합등록필증 R-R-ils-ISS86
	Touch Sensor	IR 86형	1	Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.	LDZN-86	중국
	메인보드	86UHD	1	GuangZhou Dazzle View Intelligent Technology Co., Ltd	DZ-982PVEJ	중국
	Power보드	SMPS	1	AOYUAN Electronics Technology Co., LTD	AY460D-5SF	중국
	미러링	1:9	1	EShare Technology Co., Ltd	EShare	중국
	하우징	86형	1	Huizhou Changke Hardware Products Co., Ltd	제작사양	중국
	강화유리	AG 4mm	1	Dongguan Yuhe Glass Trading Co., Ltd	86인치	중국
	USB 무선랜카드	무선동글이	1	Shenzhen Four Seas Jialan Electronic Technology Co.,Ltd	CF-811AC	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-fSj-CF-811AC
	셋탑	디지털셋탑	1	Shenzhen Kalif Electronics Co.,Ltd	GEE TV	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-Gav-GEETV
	USB케이블	1M 이상	1	기타부재료
	Power케이블	1M 이상	1
	HDMI케이블	1M 이상	1
	메뉴얼	전자메뉴얼	1
	리모콘
	터치펜

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지	인증서	인증번호
	부분품	규격	소요량
IEG86AC / 24656263 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	한국	프로그램등록증	C-2022-017919
	LCD패널	86형 LED	1	LGD	LC860EQY	중국	안전확인신고 증명서 및 방송통신기자재등의 적합등록필증	안전확인신고 증명서 ZD10023-21002 방송통신기자재등의 적합등록필증 R-R-ils-ISS86 R-R-sF3-JZM-710
	Touch Sensor	IR 86형	1	Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.	LDZN-86	중국
	메인보드	86UHD	1	GuangZhou Dazzle View Intelligent Technology Co., Ltd	DZ-982PVEJ	중국
	Power보드	SMPS	1	AOYUAN Electronics Technology Co., LTD	AY460D-5SF	중국
	미러링	1:9	1	EShare Technology Co., Ltd	EShare	중국
	내장PC	OPS	1	Shenzhen Jingzhou Technology Co., Ltd	JZM-710	중국
	하우징	86형	1	Huizhou Changke Hardware Products Co., Ltd	제작사양	중국
	강화유리	AG 4mm	1	Dongguan Yuhe Glass Trading Co., Ltd	86인치	중국
	USB 무선랜카드	무선동글이	1	Shenzhen Four Seas Jialan Electronic Technology Co.,Ltd	CF-811AC	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-fSj-CF-811AC
	셋탑	디지털셋탑	1	Shenzhen Kalif Electronics Co.,Ltd	GEE TV	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-Gav-GEETV
	USB케이블	1M 이상	1	기타부재료
	Power케이블	1M 이상	1
	HDMI케이블	1M 이상	1
	메뉴얼	전자메뉴얼	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지	인증서	인증번호
	부분품	규격	소요량
IEG98A / 24656261 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	한국	프로그램등록증	C-2022-017919
	LCD패널	98형 LED	1	BOE	UV980QUB	중국	안전확인신고 증명서 및 방송통신기자재등의 적합등록필증	안전확인신고 증명서 XD100038-21001A 방송통신기자재등의 적합등록필증 R-R-ils-ISS98
	Touch Sensor	IR 98형	1	Shenzhen Yongchuangli Electronic Technology Co., Ltd.	LDZN-98	중국
	메인보드	98UHD	1	GuangZhou Dazzle View Intelligent Technology Co., Ltd	DZ-B-811P	중국
	Power보드	SMPS	1	AOYUAN Electronics Technology Co., LTD	AY460D-5SF	중국
	미러링	1:9	1	EShare Technology Co., Ltd	EShare	중국
	하우징	98형	1	Huizhou Changke Hardware Products Co., Ltd	제작사양	중국
	강화유리	AG 4mm	1	Dongguan Yuhe Glass Trading Co., Ltd	98인치	중국
	USB 무선랜카드	무선동글이	1	Shenzhen Four Seas Jialan Electronic Technology Co.,Ltd	CF-811AC	중국	방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-fSj-CF-811AC
	USB케이블	1M 이상	1	기타부재료
	Power케이블	1M 이상	1
	HDMI케이블	1M 이상	1
	메뉴얼	전자메뉴얼	1
	리모콘		1
	타치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
ISM 86A / 25255048 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국
	LCD패널 모듈세트	86인치UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	Eshare Pro	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
ISM 8601 / 25255049 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국
	LCD패널 모듈세트	86인치UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	Eshare Pro	1
	무선마이크	1채널	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
ISM 86AC / 25255050 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국
	LCD패널 모듈세트	86인치UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	Eshare Pro	1
	내장컴퓨터	OPS	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
IS-86A / 25454937 (대한민국)	판서 S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국	저작권등록증(C-2022-017919)
	LCD Module (LCD Panel)	86인치 UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	EShare Pro	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
IS-8601 / 25454938 (대한민국)	판서 S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국	저작권등록증(C-2022-017919)
	LCD Module (LCD Panel)	86인치 UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	EShare Pro	1
	무선마이크	E900M3	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
IS-86AC / 25454939 (대한민국)	판서 S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국	저작권등록증(C-2022-017919)
	LCD Module (LCD Panel)	86인치 UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	EShare Pro	1
	내장컴퓨터	OPS	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
ISS-86A / 25460963 (대한민국)	판서 S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국	저작권등록증(C-2022-017919)
	LCD Module (LCD Panel)	86인치 UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	EShare Pro	1
	무선마이크	E900M3	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	리모콘		1
	터치펜		1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주재료 공급자	원산지	비고
	부분품	규격	소요량
ISS-86AC / 25460964 (대한민국)	판서 S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	대한민국	저작권등록증(C-2022-017919)
	LCD Module (LCD Panel)	86인치 UHD	1	LG Display	중국
	Touch Sensor	86형 IR	1	기타부재료
	A/D보드	UHD	1
	Power보드	SMPS	1
	미러링	EShare Pro	1
	내장컴퓨터	OPS	1
	무선마이크	E900M3	1
	WiFi		1
	Power케이블	1M~3M	1
	HDMI케이블	1.5M~3M	1
	USB리피터	1.5M~3M	1
	TV수신기능	TV RF	1
	리모콘		1
	터치펜		1

나. 전자교탁형

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지
	부분품	규격	소요량
i-Desk22 L1 / 25134967 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	대한민국
	판서 모니터	22형	1	아이에스시스템(주)	i-Smart22	대한민국
	컨트롤러 7" 컨트롤러 패드 (LCD형)	7인치	1	세진시스템	SR-C3100LA	대한민국
	무선 마이크	송신기	1	Enping Sange Electronic CO.,Ltd	HEH-900	중국
		수신기	1	Enping Sange Electronic CO.,Ltd	HWR-901	중국
	스피커	50W 이상	1조	기타부재료
	교탁함체	720x670 x1,110mm	1
	구즈넥마이크		1
	PEN	무건전지	1
	USB	케이블	1
	HDMI	케이블	1

규격명 / 물품식별번호 (조립국)	(1대)당 자재소요량			주)재료 공급자	모델명	원산지
	부분품	규격	소요량
i-Desk22 L2 / 25134968 (대한민국)	S/W	아이펜(I-Pen)	1	아이에스시스템(주)	아이펜(I-Pen)	대한민국
	판서 모니터	22형	1	아이에스시스템(주)	i-Smart22	대한민국
	컨트롤러 7" 컨트롤러 패드 (정전식)	7인치	1	에스에프전자 주식회사	LCU C43C050	대한민국
	무선 마이크	송신기	1	Enping Sange Electronic CO.,Ltd	HEH-900	중국
		수신기	1	Enping Sange Electronic CO.,Ltd	HWR-901	중국
	스피커	50W 이상	1조	기타부재료
	교탁함체	720x670 x1,110mm	1
	구즈넥마이크		1
	PEN	무전지	1
	USB	케이블	1
	HDMI	케이블	1

3.2 형태

화면(화이트보드, LCD, LED, OLED 등)에 터치센서를 장착하고, 판서용 소프트웨어가 구비 되어 컴퓨터 칠판 기능으로 활용할 수 있는 제품으로써, 형태에 따라 전면(투사)형, 평판형, 전자교탁형, 판서모니터형으로 세부 분류한다.

형태는 각 제조사의 설계사양에 따른다.

3.3 품질

인터랙티브화이트보드의 품질은 다음과 같아야 한다.

1) 외관에 흠, 거침, 도장 및 도금의 불량, 접착유동, 녹, 파손, 변형, 가공누락, 명판 탈락과 표시 오기 등의 결점이 없어야 한다.

2) 통상의 사용 상태에서 위험이 발생하지 않아야 하며, 형상이 바르고, 조립상태가 양호하며, 또한 동작이 원활하여야 한다.

3) 전기 절연물 및 열 절연물은 접촉 또는 주위 온도에 충분히 견딜 수 있어야 한다

4) 도전 재료는 동 또는 동 합금 혹은 이와 동등 이상의 전기적, 열적 및 기계적인

안전성을 가져야 하고, 녹이 잘 슬지 않아야 한다.

5) 기체 내부의 배선 또는 접속기로 접속한 경우에 유해한 상태가 되지 않아야 한다.

6) 각 부의 동작은 이상이 없어야 하며, 컴퓨터와 쉽게 연결할 수 있어야 한다.

7) 기체 외곽이 절연체로 활용되는 경우에 절연물 두께는 0.8 mm이상이어야 하고, 기체 외곽이 합성 수지일 경우에는 난연성이어야 한다.

8) 전원 전선, 기구간의 연결 전선 및 외부에 노출되는 전선이 들어가는 구멍의 내부에는 보호 스프링, 보호 부싱 또는 기타 적절한 보호 장치를 사용하여 전선을 보호하여야 한다.

9) 기체에 이상이 발생하였을 때 동작하는 퓨즈, 과전류 보호 장치 또는 기타 보호장치가 있어야 하며, 이들은 기체의 용량에 적합해야 한다.

10) 나사류, 볼트류 및 너트류와 그 밖의 고정쇠를 사용하여 조립하는 경우에는 이완이 생기지 않도록 견고하게 조립하여야 한다.

11) 강화유리를 장착하여 LCD, LED, OLED 등 화면을 보호하여 터치 또는 판서

시에 긁힘 또는 파손 등의 결함을 방지할 수 있어야 한다(평판형)

12) 전자펜, 손 또는 도구를 사용하여 전자칠판에 판서 시 센서 감지가 원활하여야 한다.

13) 전자칠판 본체에서 나온 유에스비 케이블(USB cable)은 컴퓨터 본체에 연결 후 설치 소프트웨어(install software)를 설치 시 정상적으로 동작되어야 한다.

14) 좌표 인식이 정확히 되어 판서 소프트웨어 동작이 정상적으로 작동하여야 하며, 색상 변경 및 선의 굵기 조정 기능 등이 정상적으로 동작되어야 한다.

15) 전자칠판 본체의 표면은 매끄럽고 깨끗해야 하며, 흠집이 없어야 한다.

16) 전자칠판 본체는 뒤틀림 또는 휨이 없어야 한다.

17) 센서를 덮고 있는 프레임 또는 고정틀의 색상 및 표면에는 흠집이 없어야 한다.

18) 각종 케이블은 외부 접촉으로 절단되지 않도록 마감처리 하여야 한다.

19) 외부의 결선용 단자는 KS제품 또는 동등 이상의 부품을 사용하여야 하며, 배선 연결 부분은 압착 단자 및 커넥터로 마감처리 하여야 한다.

20) 설치용 자재는 KS제품 또는 동등 이상의 규격품을 사용하여야 한다. 단, 발주자가 지정한 품목이 있을 경우에는 지정한 품목을 사용하여도 된다.

21) 설치 시 유지보수, 방열 및 방습을 위하여 공간을 확보하여야 한다.

22)「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」에 의한 방송통신기자재등의 적합성평가(적합인증,적합등록,잠정인증)를 받은 부품 및 재료를 사용하여 적합성평가기준에 적합하여야 한다.

23)「전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령」에 의한 전기용품 안전인증등(안전인증,안전확인신고,공급자적합성확인)을 받은 부품 및 재료를 사용하여 안전인증등 기준에 적합하여야 한다.

24) 인터랙티브화이트보드 단체표준 SPS C–KIDC-001-7444의 품질기준에 적합하여야 한다.

25) 케이스 등의 조립 상태는 헐거움이 없고 고정되어야 한다. 화면은 이물질 등으로 오염되지 않아야 한다.

3.4 기능 및 성능

3.4.1 제품의 기능

인터랙티브 화이트보드는 이에 국한되지는 않지만 다음의 기능을 가져야 한다.

1) USB 통신 또는 무선통신으로 빠른 터치구현을 할 수 있어야 한다.

2) 전자펜, 손 또는 도구를 사용하여 터치 및 선 긋기 등을 할 수 있어야 한다.

3) 전자펜, 손 또는 도구를 사용하여 컴퓨터 제어를 할 수 있어야 한다.

4) 판서 소프트웨어를 이용하여 문서 콘텐츠 및 일반 학습자료 위에 직접 판서할 수 있어야 한다.

5) 좌표 인식을 할 수 있어야 한다.

6) 색상 변경 및 선 굵기 조정을 할 수 있어야 한다.

7) 판서 내용을 디지털화 하여 수정, 편집 및 동영상으로 저장할 수 있어야 한다.

8) 컴퓨터와 쌍방향으로 표시할 수 있어야 한다.

3.4.2 성 능

인터랙티브 화이트보드는 다음사항을 충족하여야 한다.

1) 대기전력은 가시화면 대각선 길이가 154.94 cm 이하인 것은 0.5W 이하 이며, 그 이상일 경우 제품설명서에 정한 기준치 이하

2) 동작모드 전력은 제품설명서에서 정한 값 이하 이이야 한다.

3) 판서 위치의 정확도는 5 mm 이내이어야 한다.

4) 터치 시 터치 컨트롤러의 반응시간은 12 ms 이하이어야 한다.

5) 강의 진행을 위한 판서 프로그램의 작동은 이상이 없어야 한다.

6) 이미지 또는 동영상으로 저장 및 재생되어야 한다.

7) 하드웨어와 소프트웨어 장치에 이상이 없어야 한다.

8) 제품의 밝기는 200 cd/㎡ 이상 420 cd/㎡ 이내이어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 일반사항

1) 디스플레이(LCD, LED, OLED 등)본체와 터치센서 등, 개별 제품의 구성으로 이루어진 시스템 단위의 시험에 대하여 규정한다. 시스템 단위의 시험은 형식시험만 실시하며 검수 시험은 실시하지 않는다.

2) 시험은 각 구성품 제조사의 공인성적서, 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원 고시)에 의한 적합성 등록증 또는 공인시험기관의 시험성적서로 이를 대신 할 수 있다.

4.2 시험체 및 시험편의 채취 방법

1) 전 항목에 대하여 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q 1003(랜덤 샘플링 검사방법)에 따라 채취한다.

2) 시험체는 구성 부재(S/W포함) 및 구성 부재를 조립한 것을 사용한다. 다만, 구성 부재에 대하여 시험이 불가능할 경우 이를 대신할 수 있는 시험편을 사용해도 되나, 이 경우 시험편은 구성 부재의 종류가 동일하고 동시에 재료 구성 조건도 동일하여야 한다.

4.3 시험편의 크기 및 구성 방법

발주자에게 매회 납품하는 양을 1로트( lot)로 한다.

4.4 시험방법

인터랙티브화이트보드의 시험환경은 특별히 지정이 없는 한 상온 상습인 상태에서 시험한다.

4.4.1 인터랙티브화이트보드의 적합성은 “방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시”에 의거 “적합성평가기준”에 따른 시험성적서로 대체 한다.

4.4.2 인터랙티브화이트보드의 전기용품 안전성은 KS C IEC 62368-1의 기준에 따라 시험한 시험성적서로 대체한다.

4.4.3

대기전력

a) 입력신호를 주는 장치를 슬립모드 또는 오프모드로 동작시켜, 제품이 슬립모드 상태로 전환되는지 확인한다.

b) 만약 제품의 슬립모드 전환이 수동으로 선택되는 다양한 방법을 가지고 있다면, 해당 방법에 따라 슬립모드로 전환한다.

c) 슬립모드 5분 경과 후부터 1시간의 평균소비전력을 KS C IEC 62301에 의해 측정한다

d) 각 제품의 대기전력 값은 사용자 설명서에 기입하여야 한다

4.4.4

동작모드 전력

KS C IEC 62087-7 오디오, 비디오 및 관련기기의 전력 소비량 결정(측정방법)- 제7부: 컴퓨터모니터에 따라 시험하며 각 제품의 동작모드전력 값은 사용자 설명서에 기입하여야 한다

4.4.5

제품 밝기 측정 시험

모든 제품은 KS C IEC 62087-1에 명시된 Three-bar 영상 신호를 인가하여 측정한다. 다만, KS C IEC 62087-1 영상신호를 사용할 수 없는 제품의 경우 VESA FPDM2 L80 패턴을 사용하여 측정할 수 있다

시료가 정상 동작 하는지 확인 후 시험조건(화이트보드 모드)에 맞게 설정 후 실내조건에서 30분 이상 안정화 시킨다

휘도 측정 장치는 KS C IEC 62087-1에서 정한 장치를 이용하여 표 1과 같이 번호순으로 휘도 값을 측정하여 기록한다.

표 1 — 휘도 측정 순서

①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨

4.4.6. 4에서 규정한 인터랙티브화이트보드의 종류별 시험은 한국전자칠판디스플레이협동조합 단체표준 SPS C–KIDC-001-7444에 의한 단체표준인증심사기준에 따라 표 2의 항목에 적합하여야 한다.

표 2 — 종류별 시험방법

시험항목	품질기준	시험방법(전자칠판 단체표준 기준에 따름)
대기전력(w)	가시화면 대각선 길이가 154.94 cm 이하인 경우0.5W 이하	7.4.3에 의해 2회 실시 평균값이 품질기준 이하 이어야 한다
동작모드 전력(W)	소비전력이 제품설명서 상에 표기된 값 이하인지 측정한다	7.4.4에 의해 2회 실시 평균값이 품질기준 이하 이어야 한다
터치 정밀도	실제 터치 포인트와 화면에 표시된 포인트의 간격은 5 mm 이내이어야 한다.	100 mm 이상의 직선을 그었을 때 그 직선과 화면에 표시되어진 직선과의 간격을 측정단위가 0.1 mm 이하인 측정도구(버니어캘리퍼스 등)로 측정한다.
터치 반응 시간	터치 시 터치 컨트롤러의 반응 시간이 12 ms 이하이어야 한다.	터치 시 터치 컨트롤러의 출력부분을 오실로스코프로 측정하거나 범용 소프트웨어를 사용하여 터치 화면에 손 터치 또는 터치도구를 사용하여 3초 이상 원을 그려 반응시간을 측정한다.
판서프로그램	강의진행을 위한 판서 프로 그램의 작동에 이상이 없어야 한다.	판서, 지우개, 녹화, 펜 선택, 펜 칼라 선택 기능 등 판서프로그램에 표시되어 있는 모든 아이콘을 각각 3회씩 작동하여 확인한다.
저장 및 녹화	저장은 이미지 또는 동영상으로 저장 및 재생되어야 한다.	판서된 내용이 연결된 컴퓨터에 이미지 파일 또는 동영상파일로 저장 되는지를 확인한다.
장치 인식율	H/W와 S/W장치 인식에 이상이 없어야 한다.	터치 인식 동작을 실행하여 인터랙티브화이트보드와 컴퓨터 및 노트북간의 USB통신 또는 무선통신이 이루어 지는지 확인하고, 전자교탁형의 경우 컨트롤러, 마이크 등 주변기기들의 작동을 확인한다.
제품 밝기 (cd/㎡)	제품의 밝기는 200 cd/㎡ 이상 420 cd/㎡ 이내이어야 한다.	7.4.5에 따라 휘도측정기를 사용하여 9개지점을 각 2회 측정하여 평균값이 품질기준에 적합하여야 한다
외관(겉모양)	케이스 등의 조립상태는 헐거러움이 없고 고정되어야 한다. 화면은 오염 등의 이물질 등이 없어야 한다.	육안으로 검사한다.

4.5 검사

1) 인터랙티브화이트보드의 검사는 4에 따라 시험하고, 3.3의 품질 요구사항을 검사하여야 하며, 3.3 및 3.4을 만족하여야 한다.

2) 인터랙티브화이트보드는 전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령(국가기술표준원 고시) 및 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시(국립전파연구원 고시) 적용대상 품목이므로 이에 대한 인증등 여부 확인 후 표 1의 품질 기준을 1회 실시한다.

3) 표시사항은 5.2에 따라 검사한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

제품이 파손 또는 변형되지 않도록 적정한 완충재를 사용하여야 하며, 이동 중에 제품이 파손되지 않는 포장 재료를 사용하여야 한다.

5.2. 표시

제품의 포장 등에는 아래 사항을 표시하여야 한다.

1) 제조사 및 제조국(가공국/조립국)

2) 제품명

3) 모델명

4) G2B 식별번호

5) 제조사 A/S 연락처

6) KC 인증번호

7) 단체표준 명칭 및 번호(단체표준인증서 소지업체에 한함)

6. 용도 및 제원 등

6.1 용도

본 제품의 용도는 디스플레이 된 화면 위에 판서가 가능하고 S/W로  저장이 가능케 하는 제품으로 상세한 사항은 6.2 발주제원에 기술한다.

6.2 발주제원

H/W의 세부제원은 제조사의 설계사양에 따른다.

6.3 기타 참고사항

6.3.1. 제품관련(부속품 포함 각종 인증사항)

관련법규	법령에서 요구하는 허가, 인가, 면허, 등록, 신고증	비 고 (보유여부 등)
전파법	방송통신기자재등의 적합성평가	보유
전기용품및생활용품안전관리법	안전인증등(안전인증,안전확인신고,공급자적합성확인)	보유

6.3.2. H/W 세부제원

가. 평판형

항 목	제품별 사양
	기능	IEG75A	IEG86A	IEG86AC	IEG98A
터치센서	좌표인식기술	IR센서 방식	IR센서 방식
	터치표면	무반사강화유리(4T)	무반사강화유리(4T)
	외곽틀 재질	알루미늄, 철재	알루미늄, 철재
	터치도구	손 또는 도구	손 또는 도구
	터치 수	20터치	20터치
	터치정밀도	± 2mm	± 2mm
	터치 반응시간	≤8ms	≤10ms
	좌표설정	자동 / 수동 설정	자동 / 수동 설정
	Interface	USB, plug & play	USB, plug & play
	지원OS	Win10이상	Win10이상
Panel	크기(대각선)	189.3cm 75형(16:9) ± 3mm	217.4cm 86형		247.4cm (98형)
	제품형태	TFTLCD(LED Backlight)	TFTLCD(LED Backlight)
	밝기	450 cd/m2	450 cd/m2		550cd/m2
	명암비	1200 : 1	1200 : 1
	해상도	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
	시야각(좌우.상하)	178°H x 178°V (CR>10)	178°H x 178°V (CR>10)
음향	출력	15W x 2채널, 스테레오	15W x 2채널, 스테레오
단자	HDMI in	HDMI x 3	HDMI x 3
	HDMI out	X	HDMI X 1
	VGA in	RGB x 1	RGB x 1
	AV in	3.5mm x 1	3.5mm x 1
	Audio out	Stereo x 1	Stereo x 1
	SPDIF 출력	SPDIF x 1	SPDIF x 1
	Control in	RS-232	RS-232
	USB(Touch포함)	USB x 5	USB x 3
전원	전압, 주파수	AC220V, 60Hz	AC220V, 60Hz
	전력	최대 450W, 대기모드 ≤0.5W	최대 450W, 대기모드 ≤0.5W
크기	본제품 치수	1707x1035x91mm ± 5mm	1954x1174x91mm ± 5mm		2225*1330*137.4± 5mm
무게	본제품 무게	55kg	64kg		98Kg
기타	강의지원SW	아이펜(I-Pen)	아이펜(I-Pen)
	내장OS	Andriod 8.0	Andriod 11.0		Andriod 11.0
	CPU	Dual Core A73+A53	Quad-core ARM Cortex A55		Dual Core A73+A53
	RAM	4GB	4GB
	Storage	32GB	32GB
	LAN	10/100 and WiFI	10/100 and WiFI
	TV셋탑	디지털셋탑	디지털셋탑
	미러링	EShare Pro	EShare Pro
	내장PC	x	x	i7, 16GB, 256GB SSD, Win10 pro	X

구분	제품별사양
	모델명	ISM 86A	ISM 8601		ISM 86AC
터치센서	좌표 검출 방식	IR센서 방식(UltraSlim)
	표면	무반사강화유리
	판서 도구	손 또는 도구
	터치반응시간	≤ 2.3ms
Panel	화면 크기(대각선)	217.4cm 86형(16:9) ± 3mm
	명암비	1200 : 1
	밝기	410cd/m2
	해상도	3,840 x 2,160
	Air gap	zero bonding
음향	출력(RMS)	16W x 2채널, 서브우퍼 20W
Camera	Built-in	4K해상도 ,4800만화소, PTZ기능,전동줌인아웃,모션인식,보이스인식
Microphone	8 Array Microphone	8 array echo cancel,노이즈억제, 음원 위치 설정
Android System	CPU	A73*4 + A53*4 (4Core + 4Core)
	GPU	G52*8(8코어)
	RAM(System Memory)	8GB
	FLASH(Storage)	128GB
	Android Version	Android 13
TV기능	TV Setup	디지털셋탑
EShare	Mirroring기능	EShare Pro 최대 1 : 9
통신	WIFI MODULE	10/100MB
전원	동작모드 전력(W)	400 W 이하
	대기전력(w)	0.5 W 이하
치수	시스템 치수(Net)mm	1952x1173x87mm ± 5mm
무게	시스템 무게(Net)kg	64KG
기타	케이블	Power, HDMI, Touch 각 1개
	리모컨/펜	1개 / 1세트
	매뉴얼	O
S/W	판서 및 강의저장	O
무선마이크	무선마이크(1채널)	X		O	X
OPS	내장컴퓨터	X			i7 10세대 16G 256G

구분	제품별사양
	모델명	IS-86A	IS-8601		IS-86AC
터치센서	좌표 검출 방식	IR센서 방식(UltraSlim)
	표면	무반사강화유리
Panel	판서 도구	손 또는 도구
	터치반응시간	≤ 2.3ms
음향	화면 크기(대각선)	217.4cm 86형(16:9)
	명암비	1200 : 1
Camera	밝기	420cd/m2
	해상도	3,840 x 2,160
Microphone	Air gap	Optical bonding
	출력(RMS)	16W x 2채널, 서브우퍼 20W
Android System	Built-in	4K해상도, 4800만화소, PTZ기능, 전동줌인아웃, 모션인식, 보이스인식
	8 Array Microphone	8 array echo cancel, 노이즈억제, 음원위치설정
TV기능	CPU	4*A76(Max:2.4Ghz)+Quad-4*A55(Max:1.8Ghz)
	GPU	ARM Mali-G610 MC4 (Max:1.0Ghz)
EShare	RAM(System Memory)	16GB
	FLASH(Storage)	256GB
통신	Android Version	Android 13 (Google EDLA 인증)
	TV Setup	디지털셋탑
전원	Mirroring기능	EShare Pro 최대 1 : 9
	WIFI MODULE	6세대 2.4Ghz 및 5Ghz Dual Band
치수	동작모드 전력(W)	350 W 이하
	대기전력(W)	0.5 W 이하
무게	시스템 치수(Net)mm	1960 x 1170 x 117mm
	시스템 무게(Net)kg	64KG
기타	케이블	Power, HDMI, Touch 각 1개
	리모컨/펜	1개 / 1세트
S/W	매뉴얼	O
	판서 및 강의저장	O
무선마이크	무선마이크	X		O	X
OPS	내장컴퓨터	X			i7 10세대 16G 256G

구분	제품별사양
	모델명	ISS-86A	ISS-86AC
터치센서	좌표 검출 방식	IR센서 방식(UltraSlim)
	표면	무반사강화유리
Panel	판서 도구	손 또는 도구
	터치반응시간	≤ 2.3ms
음향	화면 크기(대각선)	217.4cm 86형(16:9)
	명암비	1200 : 1
Camera	밝기	420cd/m2
	해상도	3,840 x 2,160
Microphone	Air gap	Optical bonding
	출력(RMS)	16W x 2채널, 서브우퍼 20W
Android System	Built-in	4K해상도, 4800만화소, PTZ기능,전동줌인아웃, 모션인식, 보이스인식
	8 Array Microphone	8 array echo cancel, 노이즈억제, 음원위치설정
TV기능	CPU	4*A76(Max:2.4Ghz)+Quad-4*A55(Max:1.8Ghz)
	GPU	ARM Mali-G610 MC4 (Max:1.0Ghz)
EShare	RAM(System Memory)	16GB
	FLASH(Storage)	256GB
통신	Android Version	Android 13 (Google EDLA 인증)
	TV Setup	X	디지털셋탑
전원	Mirroring기능	EShare Pro 최대 1 : 9
	WIFI MODULE	6세대 2.4Ghz 및 5Ghz Dual Band
치수	동작모드 전력(W)	350 W 이하
	대기전력(W)	0.5 W 이하
무게	시스템 치수(Net)mm	1960 x 1170 x 117mm
	시스템 무게(Net)kg	64KG
기타	케이블	Power, HDMI, Touch 각 1개
	리모컨/펜	1개 / 1세트
S/W	매뉴얼	O
	판서 및 강의저장	O
무선마이크	무선마이크	O
OPS	내장컴퓨터	X	i7 10세대 16G 256G

나. 전자교탁

구분	항목	제품별 사양
		i-Desk22 L1	i-Desk22 L2
본체	형태	입식형, 이동형 바퀴장착
	재질	철재
	내부	19“ Rack 내장(장비일괄 수납)
	단자	220V전원, HDMI, AUDIO, RJ45
	모니터각도조절	수동 각도조절
	크기	720x670x1110mm ± 10mm
판서모니터	화면크기	크기 (W)x(H)x(D)mm 517(W) x 323(H) x 25(D) mm ± 8mm
	터치기술	전자유도방식
	판서도구	무건전지 펜
	해상도	1920 x1080
	화면비율	16 : 9
	입출력단자	HDMIx1, RGBx1, USBx1
	휘도	250 cd/㎡
	소비전력	30W
	대기전력	0.5W
	전원	DC12V/3.5A
컨트롤러	컨트롤패널	7" 터치패드	7“ 터치LCD
	입출력	- HDMI : 4CH In/ 3CH Out - Audio : 2CH In/ 1CH Out - MIC : 3CH In (콘덴서1 / 다이나믹 2) - LAN(10/100) : 4 port - USB : 2in / 3out	- HDMI : 4CH In/ 3CH Out - Audio : 2CH In/ 1CH Out - MIC : 3CH In (콘덴서1 / 다이나믹 2) - LAN(10/100) : 4 port - USB : 2in / 3out
	앰프출력	50W	RMS160W(80W+80W)@4Ω
	컨트롤제어	RS-232	PC on/off제어 / RS-485, RS-232
	프로젝터 제어기능	프로젝터ON/OFF, Blank ON/OFF
	전동장치 제어기능	SREEN UP/DOWN/STOP, LEVATION UP/DOWN/STOP
	전원	AC 220V
마이크	구즈넥 마이크	XLR-PHANTOM
	무선마이크	900MHz x1
스피커	2way 스피커	50W 이상
S/W	강의지원SW	아이펜(I-Pen)

6.3.3. S/W 세부제원

규 격	사 양
메뉴이동기능	판서메뉴를 원화는 위치로 이동하여 판서/동영상판서/화면캡쳐 사용
캡처 후 판서 기능	화면 캡처 후 판서
일반 판서 기능	칠판 배경 화면 생성 후 판서
무한 판서 기능	화면을 이동하면서 판서
멀티 판서 on/off 기능	단일 판서와 멀티 판서를 선택
보조칠판 기능	7가지 스크린 보드 사용
파일 불러오기 기능	미리 작성한 문서를 칠판배경으로 활용하기 위하여 불러오기
PPT 파일 불러오기 기능	파워포인트의 애니메이션 기능 실행 및 판서기능
외부교재 열기 기능	단위페이지 및 통합페이지 단위로 불러오기
파일 저장 기능	판서 페이지를 파일(*.pdf, *.jpg, *.iwb)로 저장
이미지 삽입 기능	각종 그림 파일(bmp, jpg, gif) 화면 삽입
사용자 지정색 칠판 기능	컬러 선택 후 배경 칠판으로 삽입
페이지 관리 기능	전체 페이지 미리보기 및 해당 페이지로 이동
오브젝트 선택 기능	캡처 화면, 그림, 동영상 이동, 확대 및 축소
컬러 선택 기능 및 펜 굵기	기본 128color 및 , 6단계 굵기 조절
일반펜 기능	일반 펜은 끝모양이 둥근 펜의 형태로 판서
붓 펜 기능	붓글씨 형태로 판서
형광펜 기능	형광펜 형태로 배경화면 위를 반투명하게 판서
도형 입력 기능	선, 원, 삼각형, 사각형 등의 도형 입력
일반 지우개 기능	지우개아이콘으로 펜 굵기로 이동하면서 판서내용 삭제
영역 지우개 기능	구역을 지정하여 판서내용 삭제
실물 지우개 기능	실물 지우개 모양으로 삭제
전체 지우개 기능	판서 내용 모두 삭제
화면 내비게이트 기능	현재 페이지 이동, 확대, 축소 기능 지원
실행 되돌리기 / 복구 기능	판서 Action별로 한단계씩 되돌리기 / 복구
페이지 이동 / 추가 / 삭제	이전 페이지로 이동 및 다음 페이지로 이동
녹화 기능	MP4, WMV 포맷으로 동영상 저장
프로그램 종료 기능	버튼을 클릭하면 프로그램 종료

	규 격	사 양
아이펜 (I-Pen)	메뉴이동기능	판서메뉴를 원화는 위치로 이동하여 판서/동영상판서
	일반 판서 기능	칠판 배경 화면 생성 후 판서
	무한 판서 기능	화면을 이동하면서 판서
	보조칠판 기능	7가지 스크린 보드 사용
	파일 불러오기 기능	미리 작성한 문서를 칠판배경으로 활용하기 위하여 불러오기
	파일 불러오기 기능	파워포인트의 애니메이션 기능 실행 및 판서기능
	파일 저장 기능	판서 페이지를 파일(*.pdf, *.jpg)로 저장
	사용자 지정색 칠판 기능	컬러 선택 후 배경 칠판으로 삽입
	페이지 관리 기능	전체 페이지 미리보기 및 해당 페이지로 이동
	컬러 선택 기능 및 펜 굵기	기본 128color 및 , 6단계 굵기 조절
	일반펜 기능	일반 펜은 끝모양이 둥근 펜의 형태로 판서
	붓 펜 기능	붓글씨 형태로 판서
	형광펜 기능	형광펜 형태로 배경화면 위를 반투명하게 판서
	도형 입력 기능	선, 원, 삼각형, 사각형 등의 도형 입력
	일반 지우개 기능	지우개아이콘으로 펜 굵기로 이동하면서 판서내용 삭제
	실물 지우개 기능	실물 지우개 모양으로 삭제
	전체 지우개 기능	판서 내용 모두 삭제
	화면 내비게이트 기능	현재 페이지 이동, 확대, 축소 기능 지원
	페이지 이동	이전 페이지로 이동 및 다음 페이지로 이동
	녹화 기능	MP4, WMV 포맷으로 동영상 저장
	프로그램 종료 기능	버튼을 클릭하면 프로그램 종료

	규 격	사 양
안드로이드 판서프로그램	일반 판서 기능	판서프로그램에서 바로 판서가 가능
	주석 판서 기능	안드로이드 배경, 윈도우 배경 화면 캡처 후 바로 판서가 가능
	펜 기능	펜, 색상 변경, 펜 굵기 변경 가능
	지우개 기능	면 지우개 , 전체 지우개 가능
	칠판 배경 변경 기능	흑판,화이트보드 등
	자 기능	직선 자, 삼각자, 각도기 가능
	필기체 인식 기능	필기체 인식해서 정자로 변환 가능
	판서 저장 기능	판서 저장 가능