All-in-one LED display

150” LED Display

1. 제품 상세 사양

1) All-in-one LED display로 외장 Controller 없이 내장된 Controller로 사용이 가능해야 합니다.

2) 본교의 사용성에 맞게 150" 이상으로 제공되야 합니다.

3) 외장 스피커 없이 내장된 스피커를 사용 할 수 있어야 합니다(30W x 2이상)

4) 모바일 장치, PC 에서 LED를 컨트롤 할 수 있는 프로그램을 제공해야 합니다. 프로그램에서는 화면 분할, 화면 공유, 밝기, 볼륨, 입력 채널 전환 기능을 제공해야 합니다.

5) 무선화면 공유 시스템이 내장 되어 있어야 합니다.

무선 화면 공유를 위해 Android OS와 AP Module이 내장 되어 있어야 합니다.

내장된 Android에 앱(ScreenShare)과 자체 Wi-Fi Hot-spot을 발생하는 AP Module을 통해 PC (windows), MAC, Mobile Device (Android, iOS)의 화면이 무선으로 공유되어야 합니다. PC (windows), MAC의 경우 별도 제공하는 무선 Dongle 또는 Program으로 무선화면공유를 할 수 있고, Mobile Device (Android, iOS)는 앱(ScreenShare)을 사용하여 자체적으로 무선 화면 공유가 되어야 합니다. (동시 최대 공유 화면: 4개)

6) 블루투스 3.0이 내장되어 있어야 하며, 이를 사용해서 외부 기기와 연결 호환이 가능 해야 합니다.

7) 내장되어 있는 메뉴 기능을 통해 화면 구성 변경이 전체 화면 모드, 분할 화면 모드를 지원해야 합니다.

8) 에너지 절약을 위해 에너지 절약 모드 기능이 탑재 되어 있어야 합니다.

9) 사용성을 위해 유무선 네트워크 기능이 내장 되어 있어야 합니다.

10) 자동 밝기 조절 기능이 탑재 되어 있어야 합니다.

11) 미관 및 안전을 위해 제품 테두리에는 마감이 되어 있어야 합니다.

12) 편의성을 위해 Android 9.0 시스템 이상,  Welcome board, ScreenShare, Office 뷰어, 동영상 플레이어 등이 내장 되어 있어야 합니다.

13) 기기 고장의 최소를 위해 캐비닛 안에는 PCB board가 하나로 구성 되어 있어야 합니다.

14) RS232 및 RS485 포트를  통해 중앙 집중식 제어 기능이 가능합니다.

15) 사용자 편의성을 위해 전면 USB fort를 제공해야 합니다.

16) 사용자 편의를 위해 리모컨을 제공해야 하며, 리모컨으로 전원 온/오프를 할 수 있으며, 밝기 조절, 음량 조절, 채널 변경이 가능해야 합니다.

2. 제품 구성

1) Cabinet 25pcs

2) LED module 200pcs (FHD 해상도, 150인치, 16:9 비율)

3) All-in-one 구현을 위한 Bar type controller

4) 전용 리모컨, 수리용 부품 등

5) 미러링 Dongle (옵션)

3. 제품 규격

Overall Parameter
Size	150 inch
Aspect ratio	16:9
Resolution	1,920 x 1,080
Display Size	3,330 x 1,873
전체 Size	3,344 x 1,990
Screen thickness	28.5mm
Net weight (제품)	135KG
Recommended Viewing Distance	≥3.5m
Maintenance Mode	전면
Optical Parameter
Brightness	100~550nit
Refresh	1,920/3,840Hz
Gray Scale	13~16bit
Contrast ratio	6,500:1
Viewing Angle	170/170(H/V)
Color Temperature	2,300-9,300K (Adjustable)
Life Time	>100,000hrs
Electrical Parameter
Operation Voltage	100-240VAC 50/60Hz
Standby Power	≤0.5W
Average Power	0.82KW
Maximum Power	2.42KW
System Parameter
Operating System	Android 9.0
CPU	Dual Cortex-A72 large core + 4 Cortex-A53 small core, frequency 2.0GHz
RAM	4GB
Storage	32GB
Media Format	Support mainstream video format such as MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, MKV, TS, and flv; Support audio formats such as MP3; Support JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF and other image format.
Environmental Parameter
Operation Temperature	-10℃-40℃
Operation Humidity	10%-80%RH No condensation

4. I/O Ports

HDMI 2.0 Input	3 (2 internal, 1 external)
HDMI 2.0 Output	1 (internal)
USB 2.0	1 (external)
USB 3.0	1 (external)
Type C	1 (external)
3.5 Audio Output 2	(1 internal, 1 external)
Audio Optical Output	1 (external)
RS232 Port	1 (external)
RS485 Port	1 (external)
Bluetooth	1 (internal)
LAN	1 (external)

5. 버튼 및 인터페이스 소개

No	Description
1	Light Sensor
2	IR
3	Type C
4	USB3.0
5	USB2.0
6	메뉴 버튼 (밝기, 색 온도, 대비, 소리, 입력 소스, 테스트 모드와 다른 하위 메뉴)
7	Bright/OK (메뉴가 호출되지 않을 때는 밝기 조정 버튼이며 + 및 - 키를 사용하여 밝기를 조정합니다. 메뉴가 호출되면 확인(OK) 버튼으로 사용됩니다.)
8	1. 밝기 조정 모드에서는 밝기 감소 키입니다. 2. 메뉴가 호출되면 Down/마이너스 키가 됩니다
9	1. 밝기 조정 모드에서는 밝기 증가 키입니다. 2. 메뉴가 호출되면 Up/Add 키입니다
10	전원 On / Off
11	Dual-color indicator light (red/blue)
12	HDMI input (하단)
13	3.5 Audio output port(하단)

6. 리모트 컨트롤러 소개

Button Icon	Introduction
	전원 On / Off
	위
	아래
	확인
	왼쪽
	오른쪽
+	볼륨 +
-	볼륨 -
	뒤로
	밝기 조정
	채널 변경
	메인 화면